**HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW**

**Dotyczy usług serwisowych i pogwarancyjnych przeglądów okresowych**

**silników przemysłowych CAT –C 15 numerach seryjnych:**

JRE 10124 , JRE 10123 występujących w wiertnicach HBM-120 oraz JRE-04161 znajdującego się w wiertnicy Atlas Copco Roc L8”

1. **Zakres planowanych przeglądów okresowych co 250 motogodzin (mth)**

-wymiana wkładów filtra powietrza: wstępny i dokładny

-wymiana filtra oleju silnikowego

-wymiana separatora paliwa

- wymiana filtra paliwa

-wymiana oleju silnikowego zalecanego przez producenta silnika (CAT DEO)

-wizualna inspekcja silnika

-komputerowa diagnostyka silnika autoryzowanym oprogramowaniem

- w przypadku alarmów analiza błędów i kodów oraz raport

1. **Zakres planowanych przeglądów okresowych co 1000 motogodzin (mth)**

**-**jak przy przeglądach okresowych co 250 motogodzin, dodatkowo

* rozszerzona wizualna inspekcja silnika
* sprawdzenie, regulacja luzów zaworów
* wymiana termostatów wraz z uszczelkami
* wymiana uszczelek pokryw zaworów
* uzupełniania poziomu płynu chłodzącego zalecanego przez producenta silnika Cat ELC