Rogowiec 08.06.2022

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SWZ**

**Przedmiot zakupu: benzyna ekstrakcyjna**

**dla potrzeb produkcyjnych ,,BESTGUM Polska’’ Sp. z o. o.**

**97-427 Rogowiec ul. Św. Barbary 3**

**W postepowaniu w trybie niepublicznym**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wymagania dotyczące benzyny ekstrakcyjnej:

- gęstość w 15 ⁰C, kg/m3 - max. 780 kg/m3

- zawartość siarki, % (m/m) - max. 0,003 % (m/m)

- zawartość benzenu, % (m/m) - max. 0,05 % (m/m)

- zawartość pozostałych aromatów, % (m/m) - max. 5 % (m/m)

- temperatura początkowa wrzenia, ⁰C - max. 70 ⁰C

- 98 % (v/v) destyluje, ⁰C - max. 120 ⁰C

- suma pozostałości i strata, % (v/v) - max. 2 % (v/v)

- zawartość węglowodorów nienasyconych - max. 2 % (m/m)

- substancje nielotne - nie zawiera

1. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu/kartę charakterystyki.
2. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.
3. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 5 dni od momentu zgłoszenia.
4. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy benzyny: benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna.

